**ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ БОЛЬШОГО ЗАЛА «ПУШКИН»**

**Тип: сцена-коробка**  
Ширина сцены (м): 20,020  
Глубина сцены (от аванс сцены до задней стены, м): 12,549  
Высота сцены (м): 14,000  
Рабочая ширина сцены (м): 12,060  
Рабочая глубина сцены(от аванс сцены) (м): 10,349

Рабочая глубина сцены (от красной линии) (м): 8,300

Ширина зеркала сцены (м): 8,500

Высота зеркала сцены (м): 4,600

Количество уровней рабочих галерей: 2  
Высота от планшета сцены до первой галереи (м): 5,464

Высота от планшета сцены до второй галереи (м): 8,967  
Переходные мостики расположены по периметру на каждом уровне галерей.

**Планшет сцены**  
Деревянный настил  
Цвет планшета: черный  
Покрытие планшета: краска

**Люки провалы**

Наличие: есть  
Количество: 6  
Ширина (м): 700  
Длина (м): 700  
Высота (м): 2,500

**Трюм**  
Наличие: есть  
Глубина трюма: 3,495

**Авансцена**  
Наличие: есть  
Ширина авансцены (м): 15,060  
Глубина авансцены от края сцены до красной линии (м): 2,049

**На аванс сцене три подъемно-опускные платформы**

Длина (м): 6,470

Ширина(м): 1,718

**Занавес**  
Наличие: есть  
Тип занавеса: раздвижной

**Круг врезной**  
Наличие: есть  
Диаметр круга (м): 5,0  
Тип: независимый  
Диаметр кольца (м): 8,0  
Скорость круга (м/с): регулируемая  
Возможность регулировки скорости круга: да

**Верхняя механизация сцены**  
Количество штанкетных подъемов (шт.): 18  
Длина штанкета (м): 11,700  
Сечение штанкета (мм): 60

Количество софитных ферм (шт.): 4

На одном софите подвешен светодиодный экран.

Ширина(м): 8,500

Высота (м): 4,600

Максимальная высота подъема штанкетов (м): 14,000  
Максимальная высота подъема софитных ферм (м): 14,000  
Скорость подъема штанкет ( min-v=0,2м.с. max-v=1,5м.с.)  
Система управления механизацией компьютерная (пульт).

Пульт помощника режиссера (ППР): есть.