**ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ БОЛЬШОГО ЗАЛА «ПУШКИН»**

**Тип: сцена-коробка**
Ширина сцены (м): 20,020
Глубина сцены (от аванс сцены до задней стены, м): 12,549
Высота сцены (м): 14,000
Рабочая ширина сцены (м): 12,060
Рабочая глубина сцены(от аванс сцены) (м): 10,349

Рабочая глубина сцены (от красной линии) (м): 8,300

Ширина зеркала сцены (м): 8,500

Высота зеркала сцены (м): 4,600

Количество уровней рабочих галерей: 2
Высота от планшета сцены до первой галереи (м): 5,464

Высота от планшета сцены до второй галереи (м): 8,967
Переходные мостики расположены по периметру на каждом уровне галерей.

**Планшет сцены**
Деревянный настил
Цвет планшета: черный
Покрытие планшета: краска

**Люки провалы**

Наличие: есть
Количество: 6
Ширина (м): 700
Длина (м): 700
Высота (м): 2,500

**Трюм**
Наличие: есть
Глубина трюма: 3,495

**Авансцена**
Наличие: есть
Ширина авансцены (м): 15,060
Глубина авансцены от края сцены до красной линии (м): 2,049

**На аванс сцене три подъемно-опускные платформы**

Длина (м): 6,470

Ширина(м): 1,718

**Занавес**
Наличие: есть
Тип занавеса: раздвижной

**Круг врезной**
Наличие: есть
Диаметр круга (м): 5,0
Тип: независимый
Диаметр кольца (м): 8,0
Скорость круга (м/с): регулируемая
Возможность регулировки скорости круга: да

**Верхняя механизация сцены**
Количество штанкетных подъемов (шт.): 18
Длина штанкета (м): 11,700
Сечение штанкета (мм): 60

Количество софитных ферм (шт.): 4

На одном софите подвешен светодиодный экран.

Ширина(м): 8,500

Высота (м): 4,600

Максимальная высота подъема штанкетов (м): 14,000
Максимальная высота подъема софитных ферм (м): 14,000
Скорость подъема штанкет ( min-v=0,2м.с. max-v=1,5м.с.)
Система управления механизацией компьютерная (пульт).

Пульт помощника режиссера (ППР): есть.